РОЗЕ Москва

Клиентский номер 10001

Дата получения запроса: 11 февраля 2013 года

13.02.2013

Номер проекта: Ex-15641

Уважаемые Дамы и Господа,

Компания РОЗЕ Системтехник ГмбХ благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции и предлагает нижеследующее:

**Основные технические характеристики по продуктам 10-13, 16-25:**

|  |  |
| --- | --- |
| Разрешения  Взрывозащита  Газоопасная зона  Номер сертификата  Температурный диапазон  Материал  Цвет  Степень защиты  Ударная прочность  Горючесть  Поверхностное сопротивление  Наличие токсичных веществ | ГОСТ Р  2 Ex e II T5  РОСС DE.ГБ05.B03465  от -55°C до +55°C  армированный стекловолокном реактопластический полиэстер с добавлением графита  RAL 9011, графитно-чёрный  IP 66 согласно EN 60529  7 Дж согласно EN 60079-0  самогасящаяся, UL 94/V0  <109 Ом согласно IEC 60093  без содержания галогенов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** |  | **Описание**  **Кол-во** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0090 | 06.16 16 09 8 | Взрывозащищенный корпус из полиэстера  Размер: 160 x 160 x 91 мм (В x Ш x Г)  I max 25 A  Изготовлен и оснащён:  Внутренний/внешний болт заземления М6  Набор наружных креплений M 6  1 х Заземляющая пластина для всех сторон  Материал: оцинкованная сталь  Толщина: 1,5 мм  Со следующими отверстиями с резьбой:  2 х М20х1,5, сторона А (верхняя)  2 х М20х1,5, сторона В (нижняя)  1 х М25х1,5, сторона В (нижняя)  1 x Несущая шина 35/7,5 (контактный рельс по стандарту DIN), оснащена:  6 х Клемма WDU 4  2 х Клемма WPE 4  Маркировка, торцевые платы и концевые кронштейны  Производитель: Вайдмюллер  4 x Кабельный ввод M20 с уплотнением и контргайкой, 2х сторона А (верхняя), 2х сторона В (нижняя)  Диапазон диаметров зажимаемых кабелей: 6,1 – 11,7 мм  Диапазон диаметров зажимаемых металлорукавов: 13,0 – 16,0 мм  Материал: никелированная латунь  Тип: A2FFC  Номер заказа: 20SA2FFC1RAC040  Производитель: СМП  1 x Кабельный ввод M25 с уплотнением и контргайкой, 2х сторона А (верхняя), 2х сторона В (нижняя)  Диапазон диаметров зажимаемых кабелей: 11,1 – 15,3 мм  Диапазон диаметров зажимаемых металлорукавов: 17,6 – 25,0 мм  Материал: никелированная латунь  Тип: A2FFC  Номер заказа: 25A2FFC1RAC100  Производитель: СМП  1 x Типовая табличка (приклеенная на крышку)  Материал: станиоль  Включая полную механическую обработку, сборку и проверку |